## Error:

- Reload [R]
- Close [X]

Ładowanie strony. Proszę czekać ...

11 / 17

Typy norm według PN-EN 45020:2009

Poniższy podział nie stanowi systematycznej klasyfikacji i wyczerpującego wykazu możliwych typów norm. Wskazuje jedynie pewne powszechne typy norm. Typy te nie wykluczają się nawzajem; na przykład norma wyrobu może być uznana także za normę badań – jeżeli są w niej podane metody badania właściwości danego wyrobu.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w podkreślone odnośniki

norma podstawowa norma terminologiczna norma badań norma wyrobu norma procesu norma usługi norma interfejsu norma danych (do dostarczenia)

Norma podstawowa to norma obejmuj ąca szeroki zakres zagadnień lub zawierają ca ogólne postanowienia dotycz ące jednej określonej dziedziny. Norma podstawowa może być normą do bezpoś redniego stosowania lub mo że służyć jako podstawa do opracowania innych norm. Przyk ład: PN-EN 45020:2009 Normalizacja i dziedziny związane - Terminologia ogólna

Norma terminologiczna to norma dotycząca terminów, zawierająca zwykle także ich definicje oraz, w niektórych przypadkach, odpowiednie objaśnienia, ilustracje, przykłady itp. Przykład: PN-EN 132:2003 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Terminologia i znaki graficzne

Norma badań to norma dotycząca metod badań, w niektórych przypadkach uzupełniona innymi postanowieniami dotyczącymi badań, na przykład dotyczącymi pobierania próbek, wykorzystania metod statystycznych, kolejności badań. Przykłady: PN-EN 107:2002 Metody badań okien – Badania mechaniczne PN-EN 167:2005 Ochrona indywidualna oczu – Optyczne metody badań

Norma wyrobu to norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez wyrób lub grupę wyrobów w celu zapewnienia ich funkcjonalności. Norma wyrobu oprócz wymagań dotyczących funkcjonalności może zawierać – bezpośrednio lub przez powołanie się na inne dokumenty – wymagania dotyczące takich aspektów jak terminologia, pobieranie próbek, badania, pakowanie i znakowanie oraz, w niektórych przypadkach, wymagania dotyczące procesów. Norma wyrobu może być pełna lub niepełna, w zależności od tego, czy określa wszystkie, czy tylko część niezbędnych wymagań. Z tego względu można wyróżnić normy wymiarów, normy materiału i normy warunków technicznych dostawy. Przykład: PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i metody badań

Norma procesu to norma określająca wymagania, które powinien spełnić proces w celu zapewnienia jego funkcjonalności. Przykład: PN-EN 1620:2001 Biotechnologia – Procesy na dużą skalę i produkcja – Budowa zakładu przemysłowego w zależności od stopnia zagrożenia

Norma usługi to norma określająca wymagania, które powinny być spełnione przez usługę w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Normy usługi mogą być opracowywane w takich dziedzinach jak pralnictwo, hotelarstwo, transport, usługi samochodowe, telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, handel. Przykłady: PN-EN 13011:2003 Usługi transportowe – Łańcuchy transportowe towarów – System deklarowania warunków realizacji PN-EN 13549:2002 Usługi czyszczenia – Podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące systemów pomiaru jakości

Norma interfejsu to norma określająca wymagania dotyczące kompatybilności wyrobów lub systemów w miejscach ich wzajemnego łączenia. Przykłady: PN-EN 1332-1:2009 Systemy kart identyfikacyjnych – Interfejs użytkownika – Część 1: Zasady projektowania interfejsu użytkownika; PN-EN 1362:2003 Systemy kart identyfikacyjnych – Charakterystyki interfejsów urządzeń – Klasy interfejsów

Norma danych (do dostarczenia) to norma zawierająca wykaz właściwości, dla których powinny być podane wartości lub inne dane w celu określenia wyrobu, procesu lub usługi. Zwykle niektóre normy dostarczają danych, które powinni podać dostawcy, a inne normy – tych danych, które powinni podawać nabywcy. Przykład: PN-EN 13635:2003 Nawodnienia – Systemy nawodnień umiejscowionych – Terminologia oraz dane dostarczane przez producenta

Kliknij przycisk "Wstecz" aby wybrać inny podział norm lub przycisk "Dalej", aby przejść do nastepnego zagadnienia