**Grupa 4**

**Zgrabiarka**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Normy **PN-ISO 3600:1998 [6], PN-EN ISO 11684:1998 [7]** oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi stosowanych w rolnictwie (wybrane wytyczne z PN-ISO 3600:1998, PN-EN ISO 11684:1998) | **Czy zgrabiarka spełnia wymaganie z normy?**  Wpisz: **TAK** lub **NIE** |
| 1. | Czy jest zachowana odległość osłon lub barier od elementów roboczych maszyn aktywnych? |  |
| 2. | Czy są odpowiedniej nakładki między osłoną wału przegubowego-teleskopowego a osłoną WPM? |  |
| 3. | Czy są stopki podporowe? |  |
| 4. | Czy elementy składane maszyny są odpowiednio zabezpieczone na czas transportu? |  |
| 5. | Czy są znaki ostrzegawcze na maszynie (piktogramy w miejscach zagrożeń)? |  |
| 6. | Czy jest oznakowanie miejsc smarowania maszyny? |  |

1. **Czy maszyna spełnia normy?**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Czy ta zgrabiarka jest bezpieczna? Uzasadnij swoją odpowiedź.**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7osKd4NjRAhUBMywKHcgRCW0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fsprzedajemy.pl%2Fzgrabiarka-stoll-r-331-pottinger-deutz-fahr-kuhn-fella-nr35456157&psig=AFQjCNEshElIyM0kL04vUJA-sVkdYkUWsw&ust=1485277266546822